## вАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ системы ТСЖД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТСЖД, децимальный номер** | **Вариант исполнения ТСЖД** | | | | | | | |
| **С оптическими трансивером и кроссом** | | | | **С оптическими трансивером и кроссом** | | | |
| **Со щитом для помещений** | | **С уличным щитом** | | **Со щитом для помещений** | | **С уличным щитом** | |
| Базовый | Расширен. | Базовый | Расширен. | Базовый | Расширен. | Базовый | Расширен. |
| **ЭВС2.059.007-** | **-** | **-01** | **-02** | **-03** | **-04** | **-05** | **-06** | **-07** |

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ системы ТСЖД

| **Поз.** | **Наименование** | **Тип, обозначение** | **Кол-во** |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | ТМКПП (*досмотровый модуль*) | ЭВС5.420.025-01 | 1 шт. |
| B2..В4 | Телевизионная IP камера VEN-257-IP-N-2,8-12 | ЭВС2.056.985-04 | 3 шт. |
| B5 | ШПК с оборудованием, в сборе | Определяется по таблице «Переменные данные…» (см.ниже) | 1 шт. |
|  | | | |
| B7  B8  B9 | Персональный компьютер с ПО,  клавиатурой,  манипулятором «мышь» |  | 1 компл. |
| B10 | Монитор компьютера 24" |  | 1 шт. |
| B11 | Фильтр-разветвитель 220 V с выключателем на 4 (или более) евророзеток (длина 5 м) |  | 1 шт. |
| B12, В14 | Осветитель светодиодный узкий угол |  | 2 шт. |
| B13, В15 | Осветитель светодиодный широкий угол |  | 2 шт. |
| B16,..,B19 | Короб коммутационный |  | 4шт. |
| B20, B21 | Датчик колеса с крепежом | Кол-во определяется по таблице «Переменные данные…» (см.ниже) | |
| **Кабели** | | | |
| K6 | Кабель Ethernet ТМКПП | ЭВС4.853.521-200 (20м) | 1 шт. |
| K12 | Кабель питания ТМКПП | ЭВС4.853.520-200 (20м) | 1 шт. |
| К20..К22 | Кабель Ethernet | ЭВС4.853.524-350 (35м) | 3шт. |
| K27 | Кабель-патчкорд UTP CAT5E, 5м |  | 1 шт. |
| К30..К33 | Кабель питания осветителя | ЭВС4.853.523-350 (35м) | 4шт. |
| К34, К35 | Кабель датчика колеса | Тип и кол-во определяется по таблице «Переменные данные…» (см.ниже) | |
| **Кронштейны и крепежные элементы** | | | |
| С1..С3 | Кронштейн для камеры | ЭВС4.132.115-01 | 3 шт. |
| С4..С7 | Кронштейн для осветителя | ЭВС4.132.115 | 4 шт. |
|  | Комплект крепежа |  | 1 компл. |
| **ЗИП и вспомогательные принадлежности** | | | |
|  | Купол камеры ТМКПП |  | 1 шт. |
|  | Модуль осветителя | ЭВС5.420.022 | 1 шт. |
| **Документация и программное обеспечение «Тайфун-ТСЖД»** | | | |
|  | Комплект документации «Тайфун-ТСЖД» | | 1 компл. |
|  | DVD диск с ПО «Тайфун - ТСЖД» | ПО определяется по таблице «Переменные данные…» (см.ниже) | 1 шт. |

**Переменные данные для вариантов исполнений**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТСЖД, децимальный номер: ЭВС2.059.007-** | | | **-** | **-01** | **-02** | **-03** | **-04** | **-05** | **-06** | **-07** |
|  | | | | | | | | | | |
| B5 | **ШПК с оборудованием,  в сборе, децимальный номер:** | ЭВС3.620.005 | 1шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭВС3.620.005-01 |  | 1шт. |  |  |  |  |  |  |
| ЭВС3.620.005-02 |  |  | 1шт. |  |  |  |  |  |
| ЭВС3.620.005-03 |  |  |  | 1шт. |  |  |  |  |
| ЭВС3.620.005-04 |  |  |  |  | 1шт. |  |  |  |
| ЭВС3.620.005-05 |  |  |  |  |  | 1шт. |  |  |
| ЭВС3.620.005-06 |  |  |  |  |  |  | 1шт. |  |
| ЭВС3.620.005-07 |  |  |  |  |  |  |  | 1шт. |
|  | | | | | | | | | | |
| B20, B21 | Датчик колеса с крепежом | ЭВС5.132.108 | **-** | 2шт. | **-** | 2шт. | - | 2шт. | - | 2шт. |
|  | | | | | | | | | | |
| К34, К35 | Кабель датчика колеса | ЭВС4.853.542-350 | **-** | 2шт. | **-** | 2шт. | - | 2шт. | - | 2шт. |
|  | | | | | | | | | | |
|  | ПО «Тайфун - ТСЖД» базовое | | + |  | + |  | + |  | + |  |
| ПО «Тайфун - ТСЖД» расширенное | |  | + |  | + |  | + |  | + |

**Дополнительное оборудование**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **Наименование** | **Тип, обозначение** | **Кол-во** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## Пример: ЭВС2.059.007-05 - расширенный комплект со шкафом для помещений и оптикой;