# вАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ системы ТСАД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТСАД**  децимальный номер | С оптическим трансивером и кроссом | | | | Без оптического трансивера и кросса | | | |
| Щит для помещений | | Щит для улицы | | Щит для помещений | | Щит для улицы | |
| Базовый | Расширенный | Базовый | Расширенный | Базовый | Расширенный | Базовый | Расширенный |
| **ЭВС2.059.006** | **-** | **-01** | **-02** | **-03** | **-04** | **-05** | **-06** | **-07** |

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ системы ТСАД

| **Поз.** | **Наименование** | **Тип, обозначение** | **Кол-во** |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | ТМКПП (*досмотровый модуль*) | ЭВС5.420.025 | 1 шт. |
| B3 | TV IP камера наличия ТС VEN-257-IP-N-2,8-12 | ЭВС2.056.985-04 | 1 шт. |
| B5 | ШПК с оборудованием, в сборе | Определяется по таблице «Переменные данные…» | 1 шт. |
| B2 | TV IP камера распознавания государственного регистрационного знака с объективом и кронштейном |  | 1 шт. |
| B4 | Осветитель светодиодный с узким углом |  | 1 шт. |
| B6 | Короб коммутационный (для подключения прожектора) |  | 1 шт. |
| B7, B8, B9 | Персональный компьютер с ПО, клавиатурой,  манипулятором «мышь» |  | 1 компл. |
| B10 | Монитор компьютера 24" |  | 1 шт. |
| B11 | Фильтр-разветвитель 220 V с выключателем на 4 (или более) евророзеток (длина 5 м) |  | 1 шт. |
| B21 | Искусственная дорожная неровность с кабель-каналом |  | 4 шт. |
| B22 | Колесоотбойник для парковки |  | 4 шт. |
| **Кабели** | | | |
| K6 | Кабель Ethernet ТМКПП | ЭВС4.853.521-200 (20м) | 1 шт. |
| K12 | Кабель питания ТМКПП | ЭВС4.853.520-200 (20м) | 1 шт. |
| К25 | Кабель Ethernet IP камеры распознавания номеров | ЭВС4.853.522-350 (35м) | 1 шт. |
| К26 | Кабель питания осветителя | ЭВС4.853.523-350 (35м) | 1шт. |
| K27 | Кабель-патчкорд | UTP CAT5E, 5м | 1 шт. |
| К35 | Кабель Ethernet для подключения IP камер | ЭВС4.853.524-350 (35м) | 1 шт. |
| **Кронштейны и крепежные элементы** | | | |
| С1,С2 | Кронштейн для ТВ камеры | ЭВС4.132.115-01 | 2 шт. |
| С4 | Кронштейн для осветителя | ЭВС4.132.115 | 1 шт. |
|  | Комплект крепежа |  | 1 компл. |
| **ЗИП и вспомогательные принадлежности** | | | |
|  | ЗИП и вспомогательные принадлежности |  | 1 компл. |
| **Документация и программное обеспечение «Тайфун-ТСАД»** | | | |
|  | Комплект документации «Тайфун-ТСАД» |  | 1 компл. |
|  | DVD диск с ПО «Тайфун - ТСАД» | Определяется по таблице «Переменные данные…» | 1 шт. |

# Переменные данные для вариантов исполнений

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТСАД, децимальный номер: ЭВС2.059.006** | | | **-** | **-01** | **-02** | **-03** | **-04** | **-05** | **-06** | **-07** |
|  | | | | | | | | | | |
| B5 | **ШПК с оборудованием,  в сборе, децимальный номер:** | ЭВС3.620.006 | 1шт. | 1шт. |  |  |  |  |  |  |
| ЭВС3.620.006-01 |  |  | 1шт. | 1шт. |  |  |  |  |
| ЭВС3.620.006-02 |  |  |  |  | 1шт. | 1шт. |  |  |
| ЭВС3.620.006-03 |  |  |  |  |  |  | 1шт. | 1шт. |
|  | | | | | | | | | | |
|  | ПО «Тайфун - ТСАД» базовое | | + |  | + |  | + |  | + |  |
| ПО «Тайфун - ТСАД» расширенное | |  | + |  | + |  | + |  | + |

**Дополнительное оборудование**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **Наименование** | **Тип, обозначение** | **Кол-во** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## Пример:

## ЭВС2.059.006-05 - расширенный комплект со щитом для помещений без оптики;